泉州市《刺桐杯》奖（优质工程）评审办法（2019年修订）
（经泉州市建设工程质量安全协会第四届第二次会员代表大会审议通过）

第一章 总  则

第一条 为促进施工企业加强质量管理、注重科技进步和环保节能、加大技术创新、争创精品工程，规范泉州市“刺桐杯”优质工程奖（以下简称刺桐杯）评审活动，充分发挥刺桐杯工程的示范和引领作用，进一步提升全市工程建设整体质量水平，制定本办法。

第二条 市优质工程奖是泉州市设立的全市建设工程质量最高荣誉奖。获得市优质工程奖的工程称市优质工程。本市行政区域内已建成投入使用的各类建设工程，符合本办法所规定的申报条件的，均可参加评选。

第三条  刺桐杯评选遵循“公开、公正、公平”、“优中选优”和“自愿申报、择优推荐”的原则，鼓励实施建筑产业现代化、绿色施工及有重要技术创新的创建工程。

第四条 市优质工程由主承建单位申报，泉州市建设工程质量安全协会（以下简称市质量安全协会）每年组织复查二次，第一次复查时间在当年度的10月31日前结束，第二次复查时间在次年度的元月31日前结束，复查结果提交泉州市住房和城乡建设局（以下简称市住建局）组织评审，评审结果由市住建局公示发文。

第五条  拟申报市优质工程的施工单位，应当在工程开工后三个月内（以开工报告的日期为准）提交《泉州市优质工程创建活动备案登记表》，并抄送工程所在地建设行政主管部门。

第六条 加强市优质工程创建活动过程的管理指导。创建市优质工程的工程项目，应由工程所在地工程质量监督机构对该工程结构施工质量的现场抽查记录，以验证其验收资料的准确性。多层建筑至少抽查一次，高层、超高层、规模较大工程及结构或功能较复杂的工程应增加抽查次数。应有对抽查的项目是否发现存在重大结构或严重质量缺陷问题的记载。

创建市优质工程的工程项目, 应有监理单位对该工程的工程结构质量及单位工程质量综合评价的报告。

 市质量安全协会对创建市优质工程项目的工程结构质量综合评价进行不少于一次的过程抽查评价（高层、超高层、规模较大工程及结构较复杂的工程应增加次数）。

工程质量监督机构、监理单位、市质量安全协会对创优过程检查情况作为市优质工程评选的参考内容之一。

第七条  施工企业应是泉州市建设工程质量安全协会会员，并应履行会员的权利和义务，积极开展创建“刺桐杯”活动，做到选好项目、精心策划，制定具有针对性、操作性、指导性的工程创优计划书和标准化工地创建策划书，通过应用住建部“建筑业10项新技术”、“四新”、QC小组活动、BIM技术等科技进步和先进技术，强化创优措施和工程质量管理，实现创优质量目标，推进我市工程创优的健康发展。

第八条  为确保“刺桐杯”评选工作公开公正，评选全过程接受驻市建设系统纪检监察室等部门以及社会各界监督，市质量安全协会接受对评选中违规违纪行为的举报。
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第二章  申报条件

第九条  申报市优质工程的项目，单位工程划分应符合国家现行有关标准规定，组成单位工程的分部工程应完整，且应为创优计划报备的、符合建设程序的、经竣工验收的、工程质量达到本章程相关条款规定的新建和扩建工程（具有独立生产能力的，建设规模详见附表1）。

第十条 工程设计合理、先进，符合《工程建设标准强制性条文》的有关规定，且无结构隐患和明显的使用功能缺陷。

第十一条 申报市优质工程评选的工程应当创建市级建筑施工安全生产标准化优良项目。房屋建筑与市政基础设施工程在施工过程中应按福建省住建厅有关文件规定实行工程施工标准化样板施工制度。
第十二条 申报市优质工程的项目，整体工程质量应符合(附表2)的要求，专业工程由主管单位或专业协会或质量监督部门认可的优质工程。

第十三条  申报市优质工程的项目，应注重新技术、新工艺、新材料和节能技术产品的应用，注重原材料、过程工序质量控制及功能效果测试。采用性能优良的材料和设备，或经各方确认的样板材料。

第十四条  申报市优质工程的项目，应根据工程特点，按照工程部位、系统进行施工现场质量保证条件、性能检测、质量记录、尺寸偏差及限值实测、观感质量等项目的评价。评价标准按国家现行《建筑工程施工质量评价标准》和本省相关规定执行。市政、园林工程和专业工程按其相关的国家标准规范进行评定。

第十五条  单体住宅、带商场的住宅，室内初装饰装修工程完成的要求：

（一）单体住宅工程室内初装饰装修应按图（经图审合格的图纸）施工全部到位。

（二）带商场的单体住宅工程，其住宅部份建筑面积原则上应占总建筑面积的70％以上。商场部份的装修应按图施工全部到位，且已交工验收，若有设计变更的，应出具按规定的变更证明。

第十六条  建筑物室外装饰装修应全部施工到位，室内装饰装修（含建筑设备）应符合下列规定：
（1）住宅工程、商住楼、写字楼：室内公共部分的装饰装修（含建筑设备）应全部施工到位；室内分户（层）部分的装饰装修（含建筑设备）应按图施工完成，不得甩项。
（2）公共建筑工程（不含写字楼）：室内装饰装修（含建筑设备）完成部分所占的建筑面积应达到该工程建筑面积的75％及以上，其中室内公共部分的装饰装修（含建筑设备）应全部施工到位；
（3）室内装饰装修工程应按规定出具室内环境检测报告（初装饰住宅工程除外），检测结论应合格。

第十七条  参建单位应由承建单位负责在申报时一同申报，不得单独申报或补报；每项工程参建单位仅限2家。

第十八条  同一工程项目相同承建单位施工的有多个单位工程申报的，原则上应按工程项目（以施工许可证或开工报告批准书为依据）申报，且在同一年度申报，不得分年度申报。除部分单位工程因客观原因停工一年以上续工的，经建设单位证明、申报单位提出申请，可同意申报。
第十九条  承建单位是指与建设（代建）单位签订施工承包合同的独立法人单位，并应符合下列规定：

（一）住宅工程、公共建筑工程、商住楼工程应为承建上部主体结构的施工企业。

（二）工业工程（含电力工程）应为安装主要生产设备和管线、仪器仪表的施工企业。

（三）市政、园林、交通、水利等工程应为承建主体工程或工程主要部位的施工企业。
第二十条  参建单位是指与承建单位签订分包合同或与建设（代建）单位签订施工承包合同的独立法人单位，并应符合下列规定：

（一）房屋建筑工程应为与承建单位签订分包合同的装饰装修工程施工企业，其施工合同价应占承建单位施工合同价的25%及以上或施工合同价大于等于二千万元人民币以上。

（二）城市轨道交通工程应为车站建筑主体工程的施工企业；市政道路工程和公路工程应为路基或路面工程的施工企业。

上述工程以外的工程不设参建单位。

第三章  申报程序

第二十一条  已创优备案的工程项目竣工验收后，申报单位填报《泉州市《刺桐杯》奖（优质工程）申报表》报送市质量安全协会。住宅小区由总承包企业或工程的主承建企业申报，交通工程中的公路项目由项目法人组织申报，申报的工程（非专业工程）由各县（区、市工程）建设主管部门审核后推荐，专业工程必须由行业主管单位或专业协会审核后推荐。申报市优质工程的参建单位，由主承建单位一同申报。
第二十二条  市质量安全协会秘书处依据本办法对所有申报工程的资料进行初审，第一次复查工程的初审资料收件截止9月30日、第二次复查工程的初审资料收件截止12月31日，市质量安全协会及时组织专家对申报工程项目进行复查。

第二十三条  申报资料的内容和要求：

 (一) 泉州市《刺桐杯》奖（优质工程）申报表一式两份（详见附件1）。

（二）申报资料总目录并注明各类资料份数（详见附表3 ）。

（三）承建单位对申报资料的真实性负责。报送资料应统一采用A4纸打印或复印（总平面图、彩色照片除外），做到真实、准确、完整，字迹、印章清晰。

（四）《申报表》应单独装订成册，其余申报资料按附表3资料目录要求按顺序组装成册。

（五）申报资料提交的复印件，应与原件相符，并在复印件上注明“与原件相符”且加盖承建单位公章。

第二十四条  市质量安全协会应对工程的申报条件、申报资料进行初审。对不符合申报条件的，应退回申报资料，并一次性向承建单位告知不符合申报条件的具体事项。对申报资料不齐全的，应告知承建单位需要补齐的资料，并要求在规定时间内补齐，申报资料逾期未补齐的，应按不符合申报条件处理。对申报资料复印件有异议的，可要求承建单位提供原件或有关佐证资料进行核实。

第二十五条  市质量安全协会初审符合要求的申报工程，承建单位若要求撤销申报的，应在现场复查前向市质量安全协会提交书面申请，经同意后方可撤销。未经同意擅自撤销申报的，不论任何理由均视同该工程刺桐杯评审未通过。

第四章  工程复查

第二十六条  被推荐的工程经市质量安全协会初审符合条件后，由复查小组进行现场复查, 各县（区、市）工程质量监督站（专业工程由主管单位或专业协会）选派专人配合工作。

第二十七条  工程复查程序：

(一)召开座谈会，听取建设单位、建设监理单位、用户代表、县（区、市）工程质协、工程所在地监督机构对工程质量的意见，分析用户及相关单位对工程质量的满意程度，申报单位有关人员应回避。

(二)申报单位简要介绍工程质量特点、难点以及质量保证的措施，汇报时间控制在10-15分钟，并提供图像（10-20张）幻灯片光盘（应突出结构工程施工过程的实际质量控制情况）。

(三) 复查组复查实体质量。凡复查组要求查看的工程内容和部位，相关单位均应予以满足要求，且抽查量应符合以下规定：

1、公共建筑工程：不少于该工程建筑面积的10%；

2、住宅工程：室内公共部分抽查量不宜少于室内公共部分建筑面积的10%，分户套数不宜少于该工程总套数的5%，且不少于5套；

3、商住楼工程：住宅部分按本条文住宅工程的规定抽取，非住宅部分按本条文公共建筑工程的规定抽取；

4、市政基础设施工程以及工业（含电力）、交通、水利等行业建设工程：不宜少于该工程建设规模或工程量的10%；

房屋建筑工程的室外墙面、屋面、地下室外墙应全数检查，其它部位随机抽取分部分项工程进行检查。

(四) 查看施工图纸、工程施工与质量验收以及工程施工标准化样板展示等工程资料。按照有关规定是原件的，必须提供原件或由档案管理部门在复印件上盖章确认。获奖情况应有获奖证书原件。

（五）发现违反国家现行有关标准强制性条文以及存在国家现行有关标准被否决的相关规定质量问题，应做好必要的取证、拍照以及具体部位的记载。

(六) 核对特色工程相关资料原件，确认特色工程加分项目与分值（见附表4）；特色工程可累计加分，累计加分值不封顶。

(七)复查采取量化评分办法。凡经复查组复查的工程结构质量综合评价及单位工程质量综合评价均达88分以上的工程，其复查结果计分及权重值分配如下：

1、工程结构质量综合评价复查得分P1＝(A1＋B1＋C1＋D1),其中: A1为由复查组复查评价得分权重值30%的分值;B1为县（区、市）质量监督站评价核查得分权重值50%的分值;C1为监理单位评价得分权重值20%的分值; D1为特色工程等加分。

 2、单位工程质量综合评价复查得分P2＝(A2＋B2＋C2＋D2), 其中: A2为由复查组复查评价得分权重值85%的分值; B2为县（区、市）质量监督站评价核查得分权重值10%的分值; C2为监理单位评价得分权重值5%的分值; D2为特色工程等加分。

(八)复查小组内部评议，根据工程实体质量（结构安全性、使用功能、观感质量）、工程资料以及施工质量亮点、主要优点与不足之处等情况进行工程质量综合评价，作出“推荐” 和“不推荐”的结论，并向市优质工程专家评审组提交书面报告：

1、工程同时符合下列规定的，工程质量综合评价结论为“推荐”：

（1）未发现国家现行有关标准被否决规定的质量问题；

（2）未发现违反国家现行有关标准强制性条文规定的质量问题；

（3）有处于市内先进水平的分部分项工程施工质量亮点；

（4）施工质量综合评价结果符合本办法《工程整体质量标准》的规定。

2、工程出现下列情况之一的，工程质量综合评价结论为“不推荐”：

（1）发现违反国家现行有关标准强制性条文规定的质量问题；

（2）未发现工程有处于省内先进水平的分部分项工程施工质量亮点；

（3）施工质量综合评价结果不符合本办法《工程整体质量标准》的规定；

（4）发现不符合本办法规定的申报条件。

第二十八条 承建单位应做好现场复查的准备和配合工作：

（一）提供书面汇报材料，字数控制1500字以内，主要内容：工程简介、主要创优措施、工程施工标准化、施工难度、施工质量亮点、工程竣工验收与竣工验收备案、工程施工质量优良评价以及工程获奖等情况；

（二）工程技术管理等资料应按时送达复查组指定地点；

（三）提供抽取的样本量、主要部位应满足现场复查要求；房屋建筑工程提供抽取的样本量、主要部位应符合下列规定：

1、公共建筑工程：不少于该工程建筑面积的90%；

2、住宅工程：室内公共部分不少于室内公共部分建筑面积的90%；分户套数不宜少于该工程现场复查所抽查套数的3倍，且不少于15套, 包括住户自行装修的套数在内；
3、商住楼工程：住宅部分、非住宅部分分别按本条文住宅工程与公共建筑工程的规定提供抽取样本量；

4、建筑物的外立面、屋面、顶层、首层、标准层、地下室、主要公共部位(电梯前室、楼梯间、公共走道等)、结构转换层、超高层建筑避难层、各种机房、强（弱）电间、管道间、设备及管线等主要部位应满足现场复查的要求。

承建单位不得以任何理由回避或拒绝复查组要求检查的工程部位；提供抽取的样本，抽取后有40%及以上的样本无法提供检查的，视为提供抽取的样本量不满足现场复查要求。

（四）工程实体质量检查时应派电工等操作人员配合检查，并提供检查所需要的登高、照明、检查等工具设备；

（五）负责组织协调参建单位、建设（使用）单位或用户配合做好现场复查的有关工作。

第二十九条  为了更公开、公正、公平、合理，工程复查应按本评审办法规定的《泉州市“刺桐杯”奖（优质工程）资料与现场复查组织工作程序》（详见附件2）展开复查工作。

第五章  评审组织

第三十条  房屋建筑与市政基础设施工程由市质量安全协会在专家库中随机确定部分专家进行现场复查。工业（含电力）、交通、水利等工程市质量安全协会将组织相关行业专家或委托行业质量管理部门组织复查组进行现场复查。市质量安全协会可以根据需要，设立若干复查小组，每个复查小组设小组长1名、组员若干名，专业应搭配合理。

第三十一条  专家评审组对现场复查后的项目进行评审和投票表决。参加现场复查的专家到会介绍复查情况，但不参与评审和投票。专家评审组由泉州市优质工程和建筑施工安全生产标准化优良项目评审领导小组成员组成。专家评审组特邀请驻市建设系统监察室领导或代表到会监督指导。

第三十二条 复查小组的成员，原则上采取定期轮换制和项目回避制度，复查组成员不得对所咨询的工程进行复查。

第三十三条  评审会应有三分之二以上评委参加，不得委派代表出席。

第三十四条  对工程质量综合评价结论为“推荐”、“不推荐”的工程，评委会将通过听取现场复查情况汇报、质询评议以及必要时观看工程影像、查看有关资料，依据“公开、公正、公平”和“优中选优”的原则，对工程进行无记名表决投票。

第六章  纪律与表彰

第三十五条  申报市优质工程的单位不得弄虚作假，不得请客送礼，不得干扰复查组的正常工作。违者将视情节轻重给予批评教育，直至取消申报和获奖资格。以上行为情节严重的或隐瞒工程质量安全事故的，停止该企业三年申报市优质工程的资格。

第三十六条  工程复查人员和专家评审组必须秉公办事、廉洁自律，坚持标准，严格控制，做到公平、公正、公开。不得收受申报单位和有关人员的礼品、礼金。违者将视情节轻重给予批评教育，直至撤销工程复查或专家资格，并将违纪行为通知其所在单位。情节严重者依法处罚。

第三十七条  任何单位和个人不得复制市优质工程奖杯和奖状证书。违者将追究法律责任。

第三十八条  对荣获市优质工程的单位，颁发市优质工程奖杯、奖状证书。

第七章  附  则

第三十九条  不列入评选范围的工程：

曾申报市优质工程,但未被评选上的工程；

军事工程及保密工程；

因质量问题被部、省、市处罚或记入不良记录的工程；

未实行工程施工标准化；未获得建筑施工安全生产标准化优良项目。

因质量问题年度被动态监管记分达70分及以上的；

项目经理被省级建设主管部门列入黑名单； 

工程质量不符合要求，出现按GB 50300－2013第5.0.6条第3、4款规定处理的检验批、分项、分部工程。

违反国家政策等其他不宜评审的工程。

第四十条  对获市优质工程称号的工程，若发现有影响结构安全的工程质量问题，市质量安全协会有权提请批准机关撤消该工程获奖称号的决定。   

第四十一条  本办法由市质量安全协会负责解释。

第四十二条  本办法自印发之日起施行。印发之日以后开工的工程采用本办法施行。原2017版“泉州市《刺桐杯》奖（优质工程）评审办法”同时废止。

附：
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附表1

备案登记号：

创建泉州市“刺桐杯”优质工程奖工程备案登记表

	工程项目名称
	

	工程地址
	
	工程类别
	

	工程建设规模
	
	合同造价
	
	合同约定优质工程增加费率
	

	层数
	
	基础类型
	
	结构质式
	

	开工日期
	
	计划竣（交）工日期
	
	施工许可证编号（或开工报告批准书文号）
	

	备案登记时工程形象进度
	

	施工单位（全称）及资质等级
	
	监理单位（全称）及资质等级
	

	建设单位
（全称）
	
	代建单位
（全称）
	

	项目经理及执业资格证号
	
	总监理工程师及执业资格证号
	
	施工单位联系人及电话(手机）
	

	创建市“刺桐杯”优质工程奖的单位工程
	单位工程名称
	工程建设规模

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	施工单位      意见
	    年 月  日    （公章）
	建设单位意见
	    年 月  日

 （公章）
	泉州市建设工程质量安全协会意见
	年 月  日

    （公章）


注：1、本表备案登记号由市质安协会统一编号； 

2、工程项目名称应与施工许可证（或开工报告批准书）上的名称相对应；

3、市质安协会应明确“是否同意备案登记”意见并盖章； 

4、本表一式6份其中承建单位、市质安协会、建设单位、代建单位、监理单位各1份。
附表2

申报泉州市《刺桐杯》奖（优质工程）工程项目应具备的规模 

	序号
	项    目
	计 算 单 位
	规      模

	(一)工业建设项目(包括土建和设备安装) 工业建设项目中，只评选工业建设项目的主体工程（指工业建设项目中直接发挥关键性功能和作用的那一部分工程）

	1
	钢铁、化学、石油化工工业建设项目     
	总投资 万元
	1500万元以上

	2
	煤炭、机械、建材工业、轻工业、通信工程建设项目
	总投资 万元
	800万元以上

	3
	有色金属工业建设项目
	总投资 万元
	3000万元以上

	4
	电力工业建设项目
	火电厂
	单机容量  MW
	135 MW以上

	
	
	水电站
	总装机容量MW
	10 MW以上

	
	
	变电站
	电压等级KV
	110KV以上

	5
	工业建设项目规模也可按项目投产后的年产量计算，参照“鲁班奖”评选办法。

（详见附表1-1）

	(二)交通工程（包括水运、公路、铁路）

	1
	水运工程和修造船厂工程
	总投资 万元
	5000万元以上

	2
	公路
	高速公路
	长度  公里
	10公里以上

	
	
	一级或二级公路
	长度  公里
	10公里以上

	
	
	连拱隧道
	全长  米
	250米以上

	
	
	双洞或单洞隧道
	全长  米
	500米以上

	
	
	特大桥
	全长  米
	250米以上或主跨80米

	
	
	大型互通立交或大型交通工程建设项目
	投资  万元
	2500万元以上

	3
	铁路
	编组站、车站
	投资  万元
	2500万元以上

	
	
	线路综合工程
	全长  公里
	25公里以上

	
	
	双线隧道
	长度  公里
	1公里以上

	
	
	单线隧道
	长度  公里
	1公里以上

	
	
	桥梁工程
	桥长  米
	800米以上

	
	
	
	投资  万元
	2500万元以上

	(三)水利工程

	1
	水库的主体工程
	总库容量 万立方米
	2500万立方米以上

	2
	围垦、堤岸主体工程
	投资     万元
	5000万元以上

	(四)公共建筑和市政、园林工程

	1
	公共建筑
	单体建筑面积  m2
	5000㎡以上

	
	
	
	民生工程2000㎡

	2
	城市立交桥
	投资规模  万元
	1500万元以上

	3
	城市道路
	投资规模  万元
	1500万元以上

	4
	园林建筑工程用地1.5万m2
	建筑面积  m2
	2500㎡以上

	5
	仿古建筑仿建或重建工程
	建筑面积  m2
	400㎡以上

	6
	独立水厂
	日供水  万吨
	3万吨以上

	7
	独立污水处理厂
	日处理能力  万吨
	3万吨以上

	8
	城市跨河桥
	长度  米
	200米以上
（至少4车道）

	9
	其它市政工程
	投资  万元
	1000万元以上

	(五)住宅工程

	1
	住宅小区或组团
	建筑面积  万m2
	3万㎡以上

	2
	单体住宅
	建筑面积  m2
	5000㎡以上

	3
	建筑工业化项目（含装配式建筑、单位工程）
	建筑面积  m2或

投资  万元
	5000㎡以上


 附表3
申报泉州市《刺桐杯》奖（优质工程）工程项目整体质量标准
	序号
	项目名称
	整体质量标准

	(一)
	工业建设项目
	所有单位工程必须100%合格，且单位工程的优良品率达60%及以上（通信工程的优良率须达80%及以上），如系单位工程，则应符合本条第（三）款相应的规定。                         

	(二)
	交通、水利工程
	按相应专业评优标准，符合优良等级的工程。

	(三)
	公共建筑和市政、园林、装饰装修工程
	1.公共建筑
	单位工程各分部工程必须100％合格，工程结构质量综合评价、单位工程质量综合评价验收（由评价机构评价）得分均应达到88分以上。

	
	
	2.城市桥梁、道路
	城市桥梁的、道路各工序、部位必须100%合格,部位检验项目合格率的平均值达90%以上，单位工程质量为优良等级，且综合评分应达到90分及其以上。

	
	
	3.独立水厂（不含取水）和污水处理厂的主体工程
	独立水厂（不含取水部份）和污水处理厂的主体工程质量应分别达到建筑工程和市政工程相应的优良等级条款规定。

	
	
	4.园林工程和古建筑工程
	园林工程和古建筑工程应达到相应质量标准的优良等级。

	
	
	5、装饰装修工程
	装饰装修工程应达到相应质量标准的优良等级。

	(四)
	单体住宅工程
	单体住宅工程的质量标准同本条第(三)款第1点公共建筑单位工程。

	(五)
	住宅小区（或组团）工程项目
	应符合下列条件：
1、单位工程质量必须100％合格，且总体质量水平均匀，房建单位工程优良品率达80%及其以上,并有10%及其以上的建筑面积在5000平方米以上(含)的单体住宅工程达到单体住宅工程申报条件，同时室外工程必须有一个及其以上的单位（子单位）工程为优良等级；

    2、按规划部门批准的条件；

  3、小区公共配套设施均应建成。

4、申报《刺桐杯》奖住宅小区工程应有一定的科技含量,积极推广先进、成熟、适用的新技术、新工艺、新材料、新设备，节约能耗，提高住宅建设的整体水平；


附表4

申报资料总目录表

	序号
	申报资料的内容和要求
	份数

	1
	创优计划书
	2份

	2
	泉州市《刺桐杯》奖（优质工程）申报表
	2份

	3
	施工质量情况的文字简介
	4份

	4
	建筑施工许可证、工程竣工验收报告、消防验收意见书、质量监督报告复印件、
	各1份

	5
	总承包合同或施工合同复印件，参建单位应提供分包合同复印件
	各1份

	6
	施工图设计文件审查批准书复印件
	1份

	7
	附地基及桩基工程、工程结构综合评价、建筑节能专项验收及单位工程质量综合评价施工自评情况
	各1份

	8
	监理单位对工程结构质量综合评价及单位工程质量综合评价结果
	各1份

	9
	评价机构对工程质量优良评价报告或专业质量监督部门出具的优良工程认可证明
	1份

	10
	工程立面彩照5张(不同角度的全貌,主立面2张), 工程施工与安装过程的彩照5-7张
	1套

	11
	获得市级建筑施工安全生产标准化优良项目复印件
	1份

	12
	特色加分有关资料复印件
	1份

	13
	施工质量情况介绍（PPT版），图象（10-20张）幻灯片光盘，图像主要内容：1.质量特点或亮点（施工安装过程质量控制情况图像）；2.图像附简单文字说明
	2盘


附表5
特色工程等加分规定 
	序号
	获奖项目
	加分规定

	1
	获得部、省级以上科技进步奖，或使用节能、节地、环保等先进技术获得部、省级奖的工程
	获得部、省级以上科技进步奖的工程加分
	一等奖
	加3分

	
	
	
	二等奖
	加2分

	
	
	
	三等奖
	加1分

	
	
	
	没有分等级的
	加2分

	
	
	使用节能、节地、环保等先进技术获得部、省级奖的工程加分
	每获一项
	加0.5分; 累计加分不大于3分

	2
	获得部、省级科技示范工程或使用先进施工技术并通过验收的工程。
	获得部、省级科技示范工程加分
	水平达到国内领先
	加2分

	
	
	
	水平达到国内先进
	加1分

	
	
	使用先进施工技术并通过验收的工程加分
	水平达到国内领先
	加2分

	
	
	
	水平达到国内先进
	加1分

	3
	QC小组活动成果获奖加分
	获全国表彰
	加1分

	
	
	获省级一等奖
	加0.5分

	
	
	获省级二等奖
	加0.3分

	
	
	获省级三等奖
	加0.2分

	4
	申报企业获质量体系、职业健康安全体系、环境体系认证通过的加分
	获质量体系、职业健康安全体系、环境体系认证通过的
	加1分

	
	
	获质量体系、职业健康安全体系或环境体系认证通过的
	加0.7分

	
	
	获质量体系认证通过的
	加0.5分

	5
	工程建设BIM
	加1分

	6
	省建筑施工安全生产标准化优良项目
	加1分

	7
	绿色施工科技示范工程
	加0.5分

	8
	工法


	国家
	加1分

	
	
	省级
	加0.5分

	注
	以上加分规定若在一个工程项目中同时出现时，可累计加分。


附件.1
 泉州市《刺桐杯》奖（优质工程）

(     年度)

 申  报  表

工程项目名称                                   

承建单位（全称、公章）                         
参建单位（全称、公章）                         
年   月   日

申报材料及填表说明
1、凡申报泉州市《刺桐杯》奖（优质工程）项目，都要如实地填  写此表。2、承建单位、参建单位、监理单位、建设（代建）单位等单位名称应填写全称并与公章一致；工程地址应填写工程所在地的详细地址；工程建设规模应符合本办法《申报泉州市“刺桐杯”优质工程奖工程整体质量标准》规定并规范填写。3、申报理由：根据申报条件,对申报工程予以说明。

4、工业建设项目及专业建设项目在填表时，如出现不适合，可自行补充和修改。

5、工程项目名称应与施工许可证（或开工报告批准书）上的名称相对应。
6、项目经理、总监理工程师应与“福建省建设工程质量安全监管动态系统”相一致。

7、房屋建筑与市政基础设施工程，同一工程项目相同承建单位施工的有多个单位工程申报的，应按工程项目进行申报，并在表中填写完整申报泉州市“刺桐杯”优质工程奖的每个单位工程的相关信息。

8、“工程概况及施工质量情况”一栏主要填写内容：工程概况、主要创优措施、工程施工标准化、施工难度、施工质量亮点、工程竣工验收与竣工验收备案、工程施工质量优良评价等简要情况。

9、申报材料应附地基及桩基工程、结构工程评价及工程结构综合评价、单位工程综合评价情况；县（市、区）工程质量监督机构巡查情况评价表；市建设工程质量安全协会对评价抽查情况。

10、申报材料应附“建筑施工安全生产标准化优良项目”情况。

11、申报材料应附消防专项验收报告及室内环境检测报告。

12、音像材料、VCD光盘一盘。

	项目名称
	
	创优计划书编号
	

	建设地点
	
	建设性质
	

	开工时间
	
	施工许可证号
（或开工报告批准文号）
	

	竣工验收时间
	
	工程建设规模
	

	竣工报备时间
	
	优质工程增加费率
	

	工程类别
	
	合同造价
	

	结构制式及层数
	
	基础类型
	

	县（市、区）工程质量监督机构对工程质量评价情况
	

	市质量安全协会对工程质量评价抽查情况
	

	单位工程质量评价情况
	工程结构质量综合评价（或评定）情况
	自评得分   分
	  分

	
	
	监理评价得分  分
	    分

	
	单位工程质量综合评价（或评定）情况
	自评得分   分
	   分

	
	
	监理评价得分  分
	   分

	
	
	评价机构评价（或专业质监部门）得分
	 分

	工
程

质

量

评定情

况
	验收评定的单位工程
	合  格  率
	优  良 率

	
	数  量
	个数（个）
	
	

	
	
	面积（m2）
	
	

	
	百分比
	按个数（%）
	
	

	
	
	按面积（%）
	
	


	申  报  理  由

	工程概况及施工质量情况



	建设单位（全称）
	

	代建代位（全称）
	

	监理单位（全称）
	

	勘察单位（全称）
	

	设计单位（全称）
	

	总   监
	
	项目经理
	


工程质量监督机构巡查情况评价表

	项目名称
	
	工程类别
	

	施工单位
	
	结构质式
	

	检查部位
	

	工程质量及资料巡查情况评价：

监督员：                   年     月     日

	施工单位签认：

（签章）   

项目经理：              年    月    日

	监理单位签认：

                                                   （签章）

总监理工程师：              年    月    日 

	建设单位签认：

（签章）

负责人：              年    月    日 

	使用单位意见

单位盖章：

                                             年    月    日

	工程所在地工程质量监督机构意见

（或专业公司的主管单位（或专业协会）审核意见）

单位盖章：

年    月    日

	县（市、区）行业主管部门审核意见

单位盖章：

                                                                      年    月    日


附件.2

泉州市《刺桐杯》奖（市优质工程）资料与现场复查组织工作程序
1、邀请驻市建设系统纪检监察室派人对现场复查及票决进行全程跟踪监督。

2、工程质量保证资料（技术管理资料）复查与工程现场复查分离。成立技术管理资料复查组，资料复查组由5人组成，其中组长1人（土建专业）、土建专业组员2人、水电设备安装专业2人。技术管理资料复查组成员均为施工企业及市质量安全协会相关专业专家组成。

3、已创优备案的工程项目竣工验收后，申报单位即可填写《泉州市＜刺桐杯＞奖（优质工程）申报表》报送泉州市建设工程质量安全协会。协会根据工程申报数量，分批不定期地组织资料复查组集中复查，复查内容包括；

（1）审查工程项目申报条件、申报资料，并将审查情况一次性告知申报单位；

（2）对工程质量保证资料（技术管理资料进行全面复查；

（3）对提出申报省优质工程请求的项目，按省优质工程申报条件、申报资料进行严格初审。

所有备检技术管理资料均应按有关规定装订成册，并应有备份，否则，不得进行资料复查。

4、技术管理资料复查组完成每个工程的复查，均应填写相应的复查情况表格，复查情况表格统一由市质量安全协会存档，并复印给工程现场复查组。

5、每个现场复查组由5人组成，其中组长1人（土建专业）、土建专业组员2人、水电设备安装专业2人，组长指定专人负责完成复查组工程复查资料。现场复查组成员均为施工企业相关专业专家组成。

6、工程现场复查的时间及现场复查组成员组成采用随机抽取的办法。工程现场复查时间提前二天随机抽取并告知申报单位；现场复查组集中出发，出发前随机抽取复查工程。为方便现场复查组复查，复查的时间可根据具体情况采用灵活的随机方式，即对同一县市及中心市区尽量同一时间段。

7、现场复查组成员实行回避制度，不得参与本人号咨询指导的工程或本人所在单位申报工程的现场复查工作。当随机抽取现场复查组出现回避情况时：

（1）组长回避：由泉州市建设工程质量安全协会指定本组土建专业组员为组长，原组长与其他组土建组员随机调换。

（2）组员回避：与其他组相对应专业组员随机调换。

8、简化申报单位迎检工作。复查组着重复查工程施工质量、施工工艺水平以及四新技术科技含量，申报单位不必为迎检刻意做打扫卫生等与工程质量无关的工作。

9、复查结果当天票决。原则上，现场复查组在当天上午或下午复查结束，应利用合适的场所，经过不超过十五分钟的讨论后，采用不记名方式进行投票并公开唱票得出结果；

（1）大于等于3票者可直接确认；

（2）推荐票为2票，不推荐票小于等于2票者为待定；

（3）不推荐票为2票，推荐票小于2票者为不推荐；

以上3种情况为有效投票，当出现无效投票，可有一次重新投票，如再次出现无效投票，应改为有记名投票。有记名投票不得投去权票，经发现投去权票者即开除专家资格并通报批评。

待定的工程项目，申报单位可作以下选择：

（1）3天内不提出整改申请，同意直接被否决；

（2）3天内提出整改申请，在不多于15天的时间对工程质量进行整改后，市质量安全协会按本工作程序再次组织现场复查，本次复查票决达不到本工作程序第8条第（1）款为不推荐。

    10、现场复查组应对提出申报省优质工程请求的工程项目，按省优质工程复查条件进行严格初审，并向市质量安全协会提出初审结论。

    现场复查组在复查过程发现工程质量、工艺水平达到省内领先水平的工程项目，应积极向市质量安全协会推荐参评福建省“闽江杯”优质工程。

    11、市建设行政主管部门根据具体情况成立巡查组，对已复查的工程项目随机抽取一定数量进行巡查，发现复查组推荐或不推荐项目与实际情况严重不符。责令复查组重新复查并予告诫。

    12、泉州市优质工程和安全文明标准化示范工地评审领导小组根据实际情况有权对本工作程序进行调整修改。

                       泉州市建设工程质量安全协会

                             2019年 12月 27日

